**检查方法**

无菌检查法包括薄膜过滤法和直接接种法。只要供试品性质允许，应采用薄膜过滤法。

**薄膜过滤法**一般应采用封闭式薄膜过滤器。无菌检查用的滤膜孔径应不大于0.45微米 ，直径约为50mm。根据供试品及其溶剂的特性选择滤膜材质。使用时，应保证滤膜在过滤前后的完整性。

**直接接种法**适用于无法用薄膜过滤法进行无菌检查的供试品，即取规定量供试品分别等量接种至硫乙醇酸盐流体培养基和胰酪大豆胨液体培养基中。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **直接接种法** | **薄膜过滤法** | **薄膜过滤法** |
| 硫乙醇酸盐 | 硫乙醇酸盐 | 硫乙醇酸盐 |
| 硫乙醇酸盐 | 硫乙醇酸盐 | 硫乙醇酸盐 |